P-“CÓDIGO”.rev”REV”						 		8 de outubro de 2025

	Escopo: “DESCRIÇÃO”
	Doc.Ref: 

	Solicitante: “CLIENTE”
CNPJ: “CNPJ”
	Local do Serviço: “CIDADE” / “ESTADO”

	Contato do Solicitante
	Nome: “RESPONSÁVEL1”
	E-mail: “EMAIL”
	Tel.: “TEL”

	Elaborador Interno: “Responsável Orçamento” 
	Comercial@apbvix.com.br
	Tel.: +55 (27) 9 9502 8533

	Validade da proposta: 20 dias.


Tipo(s) de serviço(s): 
☐ Locação de Andaimes 		☐ Montagem/Desmontagem de Andaimes		☐ Pintura
☒ Fabricação			☐ Montagem/Desmontagem Metal Mecânica	☒ PRFV		
☐ Fornecimento de Mão de Obra							☐ Outro: 
						
A EMPRESA
Desde 2017, a APBVIX se dedica a soluções de engenharia em PRFV. Sua expertise em pultrusão e montagem de estruturas em PRFV resulta em um portfólio completo, com plataformas, escadas, guarda-corpos, grades de piso, telhados, coberturas, postes, cruzetas e eletrocalhas. 
Com equipe altamente qualificada, a APBVIX investe em inovação e sustentabilidade, desenvolvendo materiais compósitos pultrudados e soluções de engenharia conceitual, básica e detalhada. 
Atendemos diversos setores industriais — siderurgia, óleo e gás, petroquímica, estaleiros, fertilizantes, cimenteiras e papel e celulose — com mais de 30 tipos de perfis pultrudados e soluções personalizadas de alta qualidade.
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APBVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PULTRUDADAS LTDA.
Rua Atalydes Moreira de Souza, 245, CIVIT I, Serra, ES. CNPJ 29.160.372/0001-67
CEP: 29.168-055 TELEFAX (27) 3281-4460
www.apbvix.com.br



[bookmark: _Toc233029846]OBJETO
[bookmark: _Hlk158273407]O presente documento refere-se ao fornecimento de “DESCRIÇÃO”, a ser realizado pela APBVIX Indústria e Comércio de Estruturas Pultrudadas (doravante CONTRATADA), para a “CLIENTE”, (doravante denominada CONTRATANTE), tendo como local da obra/sede/filial o município de “CIDADE”. 

[bookmark: _Toc233029847]PROJETOS/DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA (CLIENTE)


[bookmark: _Toc233029848]CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DO PRFV
[image: ]
[bookmark: _Toc233029849]DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
As propriedades padrão dos nossos materiais incluem:
· Desenhos Padrões: Os desenhos apresentados nesta seção são os modelos de referência que serão aplicados ou adaptados para atendimento do escopo.
· Perfis: Todos os perfis são pultrudados em matriz de resina termofixa (poliéster isoftálica ou éster-vinílica, conforme a aplicação) reforçada com fibra de vidro, com aditivo de proteção UV que confere resistência à degradação pela exposição solar. Apresentam comportamento antichama e autoextinguível, com baixa emissão de fumaça e toxicidade controlada, garantindo maior segurança em caso de incêndio. As normas atendidas estão consolidadas na seção de Informações Técnicas.
· Aços: Os elementos metálicos de fixação e reforço são em aço inoxidável 304, por padrão. Em caso de alterações, as mesmas estarão informadas nas subseções a seguir.
· Antiderrapante: Todos os pisos (grades e pranchas) são fornecidos com superfície antiderrapante (revestimento de quartzo/sílica), assegurando aderência mesmo em condições úmidas e atendendo aos requisitos de segurança para circulação.
· Pintura: Os materiais ofertados marcados com (*) em sua descrição contam com pintura em PU (poliuretano), que oferece excelente proteção contra intempéries e agentes químicos. Caso a pintura não seja necessária, solicitamos que seja informado para que possamos realizar uma revisão do orçamento.
· Propriedades gerais: O PRFV é eletricamente isolante (não condutor), não sofre corrosão eletroquímica, dispensa manutenção periódica e possui peso 50% menor do que o aço, reduzindo cargas estruturais e facilitando o manuseio e a montagem em campo.
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[bookmark: _Toc233029850]VALOR DA PROPOSTA


*Todos os materiais em PRFV possuem NCM 39259090.
IMPOSTOS INCLUSOS: ICMS = 17%; IPI = 3,25%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Valor total da proposta: R$ 3.406,50 (três mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos).



[bookmark: _Toc233029851]LOGÍSTICA (FRETE E CARGA/DESCARGA)
O frete ofertado nesta proposta comercial é do tipo FOB - Por conta da CONTRATANTE.

O agendamento para carga ou descarga de materiais deverá ser realizado com antecedência mínima de 96 (noventa e seis) horas, por meio do endereço eletrônico: logistica@apbvix.com.br.

Por questões de segurança, no ato da carga/descarga, o transporte dos equipamentos deverá ser realizado com veículos compatíveis com a atividade, tais como, caminhão munck, caminhão truck ou carreta. Sendo assim, por se tratar de carregamento mecanizado, não aceitaremos veículos inadequados para esta finalidade, tais como, caminhão baú, caminhão caçamba, Kombi fechada etc.
Endereço de Coleta: Serra/ES - Rua Atalydes Moreira de Souza, 245 –  Civit I  - CEP: 29.168-055 

Horário para Coleta:
· Segunda a Quinta-feira: 08:00 às 15:00 horas
· Sexta-feira: 08:00 às 14:00 horas
[bookmark: _Toc233029852]PRAZOS
PROJETO
· O prazo para elaboração dos projetos é de até 10 (dez) dias úteis, após formalização do aceite da proposta, via e-mail. 
Em caso de revisões, o número limite é de até 02 (duas), após aprovação do projeto.
FABRICAÇÃO
O  prazo para fabricação dos materiais é de 10 (dez) dias, após aprovação do projeto e cumpridas as condições comerciais.

INSTALAÇÃO
 Não contemplada.
[bookmark: _Toc233029853]MEDIÇÃO / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Faturamento 
Fornecimento de Materiais 
Os valores referentes ao fornecimento de materiais/produtos serão realizados pela APBVIX Industria E Comercio De Estruturas Pultrudadas Ltda. CNPJ: 29.160.372/0001-67.
Condição de pagamento: à vista.
Faturamentos estão sujeitos a aprovação de cadastro.
Emissão de Nota Fiscal: Será emitida a NF após disponibilidade do material para coleta.
Prazo para pagamento: 
· Entrada: em até 5 (cinco) dias corridos após emissão da Ordem de Compra (O.C.).
· Parcelas: até 5 (cinco) dias corridos após notificação via e-mail e/ou emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Inadimplência
Em caso de inadimplência das condições comerciais estabelecidas, a produção das peças será imediatamente suspensa, assim como o prazo de entrega. A CONTRATADA reserva-se o direito de faturar os materiais já fabricados, acrescidos de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do pedido, por meio de Nota Fiscal de Débito. 
Métodos de pagamento
· Boleto bancário;
· PIX (chave: 29.160.372/0001-67);
· Cartão de crédito em até 12x (necessário acréscimo de taxa).
[bookmark: _Toc233029854]RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Fornecer materiais em PRFV em perfeito estado, com as características informadas nesta proposta;
Fornecer garantia de 3 (três) anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da emissão da Nota Fiscal, para materiais aplicados conforme as recomendações técnicas da CONTRATADA.
[bookmark: _Hlk2091884]RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE deverá disponibilizar um conferente para acompanhar as operações de carga e descarga dos materiais;
Na ausência de informações detalhadas sobre a instalação dos materiais nesta proposta, a responsabilidade pela instalação será da CONTRATANTE;
A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de chumbadores e parabolts;
A CONTRATANTE compromete-se a participar da avaliação de satisfação do cliente, procedimento de qualidade da CONTRATADA;
[bookmark: _Toc233029855]DISPOSIÇÕES GERAIS
[bookmark: _Hlk91588815]EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR INSTALAÇÃO DE TERCEIROS
A APBVIX não assume qualquer responsabilidade por vícios, defeitos ou danos decorrentes da instalação dos produtos, quando esta for realizada por terceiros não credenciados ou expressamente autorizados pela APBVIX.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
Em caso de fornecimento dos serviços de instalação realizados diretamente pela APBVIX em que ocorram atrasos decorridos de atividades não planejadas ou de impedimentos devido à procedimentos realizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA reserva-se no direito de cobrar os honorários pertinentes às horas perdidas de execução.

[bookmark: _Toc233029856]INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS EM PRFV
ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS - ALMACO
A ALMACO disponibiliza materiais para auxiliar na compra e inspeção para o mercado de Pultrusão além de Guia para instalação e manutenção dos materiais.
· Guia de Compra – Link para Download; 
· Guia de Instalação – Link para Download. 
Ensaios Técnicos
Propriedades Mecânicas
	Ensaios Mecânicos
	Perfis (Manta + Roving)
	Barras Sólidas (Roving)

	
	Longitudinal
	Transversal
	Longitudinal
	Transversal

	Resistência máxima à tração – MPa
	210
	49
	686
	N.A

	Módulo de elasticidade na tração – GPa
	17,5
	5,6
	41,2
	N.A

	Resistência máxima à compressão – MPa
	210
	105
	412
	N.A

	Módulo de elasticidade na compressão – GPa
	17,5
	7,0
	N.T
	N.A

	Resistência máxima à flexão – MPa
	210
	70
	686
	N.A

	Módulo de elasticidade na flexão – GPa
	11,2
	5,6
	41,2
	N.A

	Resistência ao impacto Izod – N·m/cm
	14
	2,0
	21,6
	N.A

	Módulo de elasticidade seção plena – GPa
	18,5
	N.A
	41,2
	N.A



Propriedades Físicas
	Ensaios Físicos
	Perfis
	Barras Sólidas

	Dureza Barcol
	≥ 50
	≥ 50

	Absorção de água em 24h (máx.)
	0,6 %
	0,25 %

	Densidade
	1,7–1,88 g/cm³
	2,0 g/cm³

	Coeficiente de expansão térmica (×10⁻⁶ mm/mm/°C)
	8
	3

	Condutividade térmica (W·m/m²·°C)
	83,1
	14,5



Inflamabilidade
	Inflamabilidade

	Norma
	Classificação

	ASTM D 635
	Auto-extinguível

	UL 94
	Grau V-0

	IEC 60092-101
	Antichama (flame-retardant)



Propriedades Elétricas
	Ensaios Elétricos
	Perfis
	Barras Sólidas

	
	Longitudinal
	Perpendicular
	Longitudinal
	Perpendicular

	Resistência ao arco – s
	120
	–
	140
	–

	Resistência dielétrica – kV/mm
	1,38
	–
	1,38
	–

	Resistência dielétrica – V/mm
	–
	200
	–
	–

	Constante dielétrica – @60 Hz
	–
	5,6
	–
	–


Tabela de Normas para Testes de Perfis Pultrudado
	Características
	Norma Relativa

	Diretrizes para o projeto de estruturas de perfis pultrudados de PRFV
	 Norma ABNT NBR 17231

	Norma Reguladora de Perfis Pultrudados para Uso na Indústria de Óleo e Gás
	Norma NBR 15708-1

	Dureza Barcol
	Norma ASTM D 2583-92 

	Determinação de Teor de Fibra de Vidro
	Norma ASTM D 5630 / NBR 13275

	Resistência ao fogo (inflamabilidade)
	Normas:
UL 94 – Classifica o produto como Grau V-0;
ASTM D 635-96 Determina a razão de queima, a extensão e tempo de queima do perfil – Classifica como autoextinguível;
IEC 60092-101 – Classifica como antichama.


	Emissão de Fumaça (densidade ótica)
	Norma ASTM E 662

	Envelhecimento acelerado
	Norma ASTM D 2565

	Índice de Toxicidade
	Norma NES 713/1983

	Resistência Química
	Norma ASTM 543-87

	Resistência à Impactos
	Norma ASTM D 256-92 (IZOD)

	Resistência à Tração
	Norma ASTM D 638-91

	Resistência à Radiação UV
	Norma ASTM G 53-96

	Absorção de Água
	Norma ASTM D 570-81

	Avaliação Visual
	Norma BS 2782

	Testes em Grades
	Normas: NBR 12049; 12050; 5891



RESISTÊNCIA QUÍMICA POR TIPO DE RESINA
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VANTAGENS DO PRFV

Desempenho técnico, produtividade e custo-beneficio para aplicagdes industriais

SEGURANCA ERGONOMIA

Seguranga elétrica e contra fogo. Mais leve, mais facil de transportar e instalar.

@ Imune a corrosao; 70% mais leve que o aco;

°
@  Nio conduz eletricidade e néio magnético; @ 50% mais leve que a madeira;
@ Nao propaga chama. @ 25% mais leve que o aluminio;
@ Fécil transporte e instalagdo.

MEIO AMBIENTE

QUALIDADE

Resistente e sustentavel. | Alta performance e versatilidade.

@ Com protegdo UV e resisténcia Alta resisténcia mecénica (tragdo e compressdo);

a ambientes salinos;
na cor desejada;
Permite passagem de rédio frequéncia.

(]

@ Pode ser pigmentado/pintado
@ Nao absorve agua.
()

3 - S - S s
@ PRODUTIVIDADE
Menos manutencao, mais disponibilidade. Economia e melhor custo-beneficio.
@ Reduz significativamente as rotinas @ Sem valor no mercado paralelo
de manutengdo e alta durabilidade. (em comparagao ao aluminio / aco).
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