Nº da Proposta - 
	Escopo: [Assunto]
	Doc. Ref.:      

	Solicitante:  [Empresa]
[bookmark: Texto7]CNPJ:  000.000.000/0000-00
	Local do Serviço:     

	Contato do Solicitante
	Nome: [Autor]
	Tel.:      
	E-mail:[Email da Empresa]

	Elaborador Interno:     Diego Mulinário
	Comercial@wq.ind.br
	Tel.: +55 (27) 9 8182 0644


Tipo(s) de serviço(s): 
☐ Locação de Andaimes 	☐ Montagem/Desmontagem de Andaimes		☐ Pintura
☐ Fabricação			☐ Montagem/Desmontagem Metal Mecânica	☐ PRFV		
☐ Outro:      
						
A EMPRESA
A WQ, fundada em 2012, destaca-se na resolução eficiente e inovadora dos desafios dos clientes, atuando em diversos setores como Metal Mecânica, Construção Civil, Mineração, Petróleo e Gás, Mármore/Granito e Siderurgia. Como empresa brasileira especializada em empreendimentos industriais, focamos no desenvolvimento de projetos complexos, ajustando-nos às necessidades específicas de cada cliente, garantindo atividades com segurança, produtividade, rentabilidade e sustentabilidade, proporcionamos produtos de excelência técnica dentro dos prazos acordados.

Nossa equipe altamente qualificada, orientada para a produtividade e metas da empresa, é fundamental para o sucesso. A combinação de planejamento estratégico, inovação, valores e expertise dos profissionais resulta em soluções integrais de serviços com padrões de qualidade e confiabilidade diferenciados no mercado nacional.

Celebramos nossa contribuição destacada em obras de desenvolvimento no Brasil, com ênfase em manutenção elétrica, montagem mecânica de máquinas e equipamentos, locação de equipamentos e soluções técnicas. Com forte presença no mercado capixaba e nacional, nossa matriz no CENTRO INDUSTRIAL DE VITÓRIA I – CIVIT I, Município de Serra, ES, está estrategicamente instalada para atender clientes em todo o território nacional. A WQ SERVIÇOS INDUSTRIAIS, reconhecida por sua seriedade e ética, solidificou sua presença nas maiores plantas industriais do país, dos mais diversos setores.
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[bookmark: _Hlk86245232]WQ SERVIÇOS INDUSTRIAIS
Av. Nossa senhora da Penha, 280, Sala 306, Praia de Santa Helena, Vitória, ES. CNPJ 15.174.960.0001/45
CEP: 29055-050 Contato: 27 9 8182-0644 / 27 99656 9442
 www.wq.ind.br.



[bookmark: _Toc156477444]OBJETO
Processo de concorrência: [Assunto] da empresa [Empresa], doravante CONTRATANTE, a ser realizado em Serra / Espirito Santo, pela empresa Apoio Engenharia e Montagens, doravante CONTRATADA. 
[bookmark: _Toc156477445]DETALHAMENTO
DETALHAMENTO DOS ANDAIMES: 

ETAPAS DOS SERVIÇOS:

[bookmark: _Toc156477446]VALOR DA PROPOSTA
Os impostos municipais, estaduais e federais já estão inclusos nos valores apresentados.
[image: ]
Valor total da proposta: R$ 14.728,54 (quatorze mil setecentos e vinte oito reais e cinquenta quatro centavos) 
Os preços aqui apresentados deverão ser reajustados a cada período de 12 (doze) meses a partir da data de aceite desta proposta, tendo como fator de correção o IPCA do período, e/ou em caso de incremento tributário, esse aplicado imediatamente após data decretada;
Caso seja necessário extensão das atividades, além do período ofertado, os serviços serão cobrados conforme tabela abaixo:
	DESCRIÇÃO
	REGIME
	PREÇO UNITÁRIO

	Locação m³
	Diária
	R$ 0,85/m³

	MO especializada
	Hh Normal
	R$ 68,97

	
	Hh extraordinário 01
	R$ 117,25

	
	Hh extraordinário 02
	R$ 131,04



[bookmark: _Toc156477447]EFETIVO PROPOSTO

	FUNÇÃO
	QTD
	TIPO

	
	
	☐ MOI   |   ☐ MOD

	
	
	☐ MOI   |   ☐ MOD

	
	
	☐ MOI   |   ☐ MOD

	
	
	☐ MOI   |   ☐ MOD

	
	
	☐ MOI   |   ☐ MOD

	
	
	☐ MOI   |   ☐ MOD

	
	
	☐ MOI   |   ☐ MOD

	
	
	☐ MOI   |   ☐ MOD

	TOTAL
	
	



[bookmark: _Toc156477448]MOBILIZAÇÃO
PESSOAL
 Em caso de necessidade de mobilização de pessoal, o prazo é de Clique ou toque aqui para inserir o texto.    dias úteis para processos internos. Caso haja necessidade de integração/treinamentos internos exigidos pelo CONTRATANTE, esse prazo poderá ser estendido.

MATERIAIS DE ANDAIME
A solicitação de coleta e devolução dos materiais deverá ser feita pelo e-mail comercial@wq.ind.br com, no mínimo, 96h de antecedência. Ficando os mesmos sujeitos à disponibilidade de estoque.
[bookmark: _Toc156477449]PRAZO DE EXECUÇÃO/DISPONBILIDADE DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS
O prazo estimado para execução/duração dos serviços é de Clique ou toque aqui para inserir o texto. dias, ficando a mão de obra, equipamentos e demais materiais disponíveis por igual período.


[bookmark: _Toc156477450]MEDIÇÃO / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Faturamento Clique ou toque aqui para inserir o texto.
Mão de Obra e Execução
Os valores referentes ao fornecimento de mão de obra/execução dos serviços serão realizados pela WQ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ: 15.174.960/0001-45.
Locação de Materiais de Andaime
Os valores referentes a locação de materiais será realizado pela Apoio Soluções Em Andaimes Ltda. CNPJ: 52.999.373/0001-11.
Fornecimento de Materiais 
Os valores referentes ao fornecimento de materiais/produtos serão realizados pela APBVIX Industria E Comercio De Estruturas Pultrudadas Ltda. CNPJ: 29.160.372/0001-67.
A mobilização será medida/faturada após assinatura do contrato entre às partes ou emissão de ordem de compra, o que ocorrer primeiro;
Caso seja necessária medição dos serviços/horas, os mesmos serão medidos e faturados mensalmente, mediante os relatórios apresentados e aprovados pelo CONTRATANTE;
As medições serão realizadas conforme o tipo de serviço:
Para processos de fornecimento de mão de obra, por contrato fixo, os valores serão cobrados mensalmente;
Para processos de fornecimento de mão de obra, ofertados em HH, os valores serão cobrados conforme valores negociados de HH por função. Em caso de acionamentos acima de 3h por dia os valores serão cobrados considerando o dia integral;
Para os processos de pintura a medição se dará por ml (metro linear) e m² (metro quadrado) pintado e/ou jateado;
Para os processos de fabricação, instalação, troca ou remoção de materiais, a medição se dará por unidade de medida (quilo, metro linear, metro quadrado e etc.), conforme estipulado em proposta;
Para os processos de montagem e desmontagem de andaimes a medição se dará por m³ (metro cúbico) montado/desmontado;
Para os processos de locação a medição se dará por m³ (metro cúbico) locado por dia, quando não houver listagem de materiais. Em caso de lista de materiais os valores serão cobrados por item/dia locado. O período mínimo de locação é de 30 (trinta) dias.
Boletim De Medição
O boletim de medição será enviado, seguindo os critérios internos do CONTRATANTE, informados no Doc.Ref., caso não haja especificação para envio, o mesmo será emitido até o vigésimo primeiro dia do mês corrente/subsequente ao serviço prestado, com exceção da locação de materiais de andaime. Este será medido mês a mês e o boletim enviado até o 3º dia útil do mês subsequente a locação;
O prazo para conferência do relatório de medição fica estipulado em 03 (três) dias úteis, sendo que a não manifestação neste período será considerado como aceite pelo cliente e, sendo assim, será emitida a documentação hábil de cobrança;
Condição de pagamento: Clique ou toque aqui para inserir o texto. a contar da data de emissão da NF;
Para o serviço de locação será emitido recibo de locação; 
A nota fiscal de serviço será emitida em uma das atividades, conforme tipo de serviço:
· Serviço: 3.05 da Lei Complementar 116/2003, para processos de montagem e desmontagem de andaimes;
· Serviço: 7.02 da Lei Complementar 116/2003, para processos de montagem de equipamentos com materiais fornecidos por terceiros;
· Serviço: 14.06 da Lei Complementar 116/2003, para processos de montagem de equipamentos com material próprio;
· Serviço: 14.05 da Lei Complementar 116/2003, para processos de pintura.
[bookmark: _Toc156477451]RESPONSABILIDADES
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
	Item
	Descrição
	RESPONSÁVEL

	
	
	CONTRATANTE
	CONTRATADA

	1. EPIs
	
	

	1.1
	Botina
	☐	☐
	1.2
	Capacete com jugular
	☐	☒
	1.3
	Óculos de Segurança
	☐	☒
	1.4
	Luvas
	☐	☒
	1.5
	Colete Refletivo
	☐	☐
	1.6
	Protetor Auricular (Plug/Concha)
	☐	☒
	1.7
	Detector de Gases
	☐	☐
	1.8
	Uniforme RF
	☐	☐
	1.9
	Cinto de Segurança com talabarte
	☐	☒
	1.10
	Máscaras (PFF2, Cartucheira e etc)
	☐	☒
	2. EPCs  
	
	

	2.1
	Materiais de Isolamento (cones, fita zebrada e etc.)
	☐	☒
	2.2
	Detector de Gases (Por equipe)
	☐	☐
	2.3
	Lava Olhos
	☐	☐
	2.4
	Chuveiros de Segurança
	☐	☐
	2.5
	Extintores de Incêndio
	☐	☐
	2.6
	Sinalizadores de segurança (placas de advertência)
	☐	☐
	3. Ferramentas
	
	

	3.1
	Chave de Catraca
	☐	☒
	3.2
	Lixadeiras, Furadeiras, Esmerilhadeiras
	☐	☐
	3.3
	Medidor de Película 
	☐	☐
	3.4
	Trinchas, Rolos, Lixas
	☐	☐
	3.5
	Cadeados de Bloqueio
	☐	☐
	3.6
	Ferramentas manuais (chaves de fenda, Philips, inglesa, martelos e etc.)
	☐	☐
	4. Máquinas e Equipamentos
	
	

	4.1
	Compressor
	☐	☐
	4.2
	Gerador
	☐	☐
	4.3
	Guindaste
	☐	☐
	4.4
	PTA
	☐	☐
	4.5
	Veículos (Carros, Vans e/ou Ônibus)
	☐	☐
	4.6
	Caminhão Munck
	☐	☐
	4.7
	Caminhão Fossa
	☐	☐
	4.8
	Caminhão Pipa
	☐	☐
	4.9
	Carro batedor
	☐	☐
	4.10
	Contêineres 
	☐	☐
	4.11
	Equipamentos de Pintura (tanques, batedores e etc.)
	☐	☐
	5. Insumos
	
	

	5.1
	Diesel para alimentação de máquinas e equipamentos
	☐	☐
	5.2
	Materiais para fabricação (Aço, tubulações, conexões e etc.)
	☐	☐
	5.3
	Tintas, solventes, vernizes e etc.
	☐	☐
	5.4
	Água Potável 
	☒	☐
	5.5
	Água Desmineralizada
	☐	☐
	5.6
	Café da Manhã (Desjejum) / Lanche
	☐	☒
	5.7
	Almoço/Jantar
	☒	☐
	5.8
	Ar comprimido
	☐	☐
	5.9
	Energia Elétrica
	☒	☐
	5.10
	Interligação dos sistemas de utilidade (água, esgoto, energia e etc.)
	☐	☐
	6. Documentação
	
	

	6.1
	Relatório diário de obra (RDO) devidamente preenchido, assinado e com todas as informações necessárias que comprovem a execução da atividade e utilização dos recursos (quando aplicável)
	☐	☒
	6.2
	Certificados de treinamento necessários para execução dos serviços
	☐	☒
	6.3
	Histograma de MO, Máquinas e Equipamentos
	☐	☒
	6.4
	Documentação de Segurança e Meio Ambiente (PCMSO, PGR, LTCAT e etc)
	☐	☒
	6.5
	Desenhos técnicos e de referência
	☒	☐
	7. Outros
	
	

	6.1
	Transporte externo de pessoal
	☐	☒
	6.2
	Transporte interno de pessoal
	☐	☒
	6.3
	Certificados de treinamento (NR-35, NR-33, NR-18)
	☐	☒
	6.4
	Transporte externo de materiais
	☒	☐
	6.5
	Transporte interno de materiais
	☒	☐
	6.6
	Hospedagem
	☐	☐
	6.7
	Profissional da área de segurança¹ 
	☒	☐
	6.8
	Área para instalação de canteiro
	☒	☐
	6.9
	Destinação de resíduos (interno)
	☒	☐
	6.10
	Destinação de resíduos (externo)
	☒	☐

¹ profissional responsável pela documentação, abertura de frente de trabalho, acompanhamento e aprovação dos serviços;
Campos não preenchidos não são aplicáveis ao escopo.
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Além dos itens marcados como responsabilidade da CONTRATADA, estende-se a responsabilidade de fornecimento a: 
Garantir a qualificação dos profissionais que atuaram na execução do escopo;
Manter sob rigoroso controle todo seu pessoal, dentro dos limites do local da execução do trabalho, ressalvando-se os deslocamentos necessários para o andamento dos serviços;
[bookmark: _Hlk2091884]RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
Além dos itens marcados como responsabilidade da CONTRATANTE, estende-se a responsabilidade de fornecimento a: 
Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA sob sua responsabilidade;
Disponibilizar conferente para acompanhar carga e descarga dos materiais;
Quando necessário, agendar com o setor patrimonial e/ou de controle de acesso, a conferência dos materiais para a liberação dos mesmos, repassando as informações detalhadas para a CONTRATADA; 
Participar da avaliação de satisfação do cliente (procedimento de qualidade da CONTRATADA);
Assinar o atestado de capacidade técnica ao final da obra;
Liberar acesso do pessoal da CONTRATADA para execução dos serviços;
Providenciar todos os documentos necessários para a liberação dos materiais, nas portarias e demais pontos de controle passíveis de averiguação.
[bookmark: _Toc156477452]AGENDAMENTO, CARGA, DESCARGA E CONDICIONAMENTO DE MATERIAL
[bookmark: _Hlk91588617]O agendamento para carga ou descarga de material deverá ser realizado com pelo menos 96 (quarenta e oito) horas de antecedência.
Endereço e horários para carga e descarga:
Rua Atalydes Moreira de Souza, 145 – Civit I – Serra –ES

Horários para Carga e Descarga:	
Das 08:00 às 15:00 horas de Segunda à Quinta-Feira;
Das 08:00 às 14:00 horas na Sexta-Feira.
A liberação dos materiais ocorrerá somente após a entrega do contrato devidamente assinado pela CONTRATANTE, ou após emissão de ordem de compra/serviço;
Para descarga dos materiais de andaime os mesmos deverão estar enfardados e condicionados da mesma forma que foram enviados, com um máximo de 50 itens necessariamente iguais por fardo. Fardos fora do padrão poderão gerar um custo de descarregamento de até R$100,00 (cem reais) por fardo fora do padrão.
[bookmark: _Toc156477453]INDENIZAÇÃO MATERIAIS DE ANDAIME
Ficam estabelecidos os preços para indenização e/ou pagamento de apólice de seguro dos equipamentos danificados e/ou extraviados sob responsabilidade da CONTRATANTE;

Fica a critério da CONTRATANTE indenizar os equipamentos danificados e/ou extraviados, seguindo as especificações técnicas definidas pela CONTRATADA, através de compra dos mesmos no mercado ou realizando pagamento de indenização de cada item, conforme tabela abaixo, com exceção de material de encaixe (postes, travessas, pranchões em PRFV, quebra vãos e diagonais), itens de fabricação exclusiva da Apoio Soluções em Andaimes;

	Item
	Descrição
	Unid.
	Valor Unitário 

	1
	Abraçadeira fixa
	PÇ
	R$ 57,00

	2
	Abraçadeira giratória
	PÇ
	R$ 57,00

	3
	Abraçadeira de perfil
	PÇ
	R$ 57,00

	4
	Luva de união acoplamento
	PÇ
	R$ 48,00

	5
	Anti-racha para pranchão 
	PÇ
	R$ 3,50

	6
	Placa de base fixa
	PÇ
	R$ 52,00

	7
	Placa de base regulável
	PÇ
	R$ 105,00

	8
	Cunha para travessa
	PÇ
	R$ 13,00

	9
	Degrau simples para escada (bastão)
	PÇ
	R$ 105,00

	10
	Degrau com guarda corpo para escada (arco fechado)
	PÇ
	R$ 165,00

	11
	Guarda corpo simples para escada (arco aberto)
	PÇ
	R$ 105,00

	12
	Degrau duplo para escada
	PÇ
	R$ 280,00

	13
	Encaixe Multiapoio (Poste/Travessa/Diagonal/Quebra Vão)
	M
	R$ 340,00

	14
	Escada marinheiro 1500 x 500 mm
	PÇ
	R$ 260,00

	15
	Escada marinheiro 2000 x 500 mm
	PÇ
	R$ 380,00

	16
	Guarda corpo para escada marinheiro
	PÇ
	R$ 165,00

	17
	Parafuso para abraçadeira e luva
	UN
	R$ 8,00

	18
	Piso metálico
	M
	R$ 290,00

	19
	Pranchão de madeira
	M
	R$ 70,00

	20
	Pranchão com pregos
	M
	R$ 6,00

	21
	Pranchão de Alumínio
	M
	R$ 280,00

	22
	Pranchão em PRFV
	ML
	R$ 375,00

	23
	Porca para escada
	UN
	R$ 4,00

	24
	Rodapé de madeira
	M
	R$ 28,00

	25
	Rodapé PRFV
	M
	R$ 100,00

	26
	Rodízio de poliuretano
	PÇ
	R$ 360,00

	27
	Suporte para escada
	PÇ
	R$ 510,00

	28
	Corte (reaproveitamento de pranchões de madeira)
	UN
	R$ 13,60

	29
	Chave de catraca 7/8 Repeças
	PÇ
	R$ 390,00

	30
	Tubo galvanizado de 48.3 x 3 mm
	M
	R$ 140,00

	31
	Proteção de Abraçadeira
	PÇ
	R$ 35,00



[bookmark: _Hlk91588651]NOTA: No ato da devolução, solicitamos um responsável para o acompanhamento da separação dos materiais, afim de verificar danos e conferir o material carregado. Caso seja necessário indenizar os materiais, os valores da tabela de indenização serão atualizados para o período vigente. 
Em caso de cobrança de indenização ou despesas extras será emitida nota de débito.
[bookmark: _Toc156477454]DISPOSIÇÕES GERAIS
[bookmark: _Hlk91588815]No momento da carga/descarga de materiais, a CONTRATANTE deverá disponibilizar um colaborador credenciado para efetuar a conferência dos equipamentos no galpão da CONTRATADA;
Por questões de segurança, no ato da carga/descarga, o transporte dos equipamentos deverá ser realizado com veículos compatíveis com a atividade, tais como, caminhão munck, caminhão truck ou carreta. Sendo assim, por se tratar de carregamento mecanizado, não aceitaremos veículos inadequados para esta finalidade, tais como, caminhão baú, caminhão caçamba, Kombi fechada, etc.;
Em caso de atrasos decorridos de atividades não planejadas ou de impedimentos devido à procedimentos realizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA reserva-se no direito de cobrar os honorários pertinentes às horas perdidas de execução.
[bookmark: _Toc156477455]VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida por um período de 20 (vinte) dias, sendo que ao final deste prazo nos reservamos ao direito de rever as condições apresentadas.
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_____________________________________
Guilherme Bastos de Oliveira
Coordenador Comercial/ Orçamento
comercial@apoioengenharia.eng.brmailto:matheus.pereira@apoioengenharia.eng.br
Tel. (27) 3281-4460 / (27) 98182-0644
_____________________________________
[Autor]
[Empresa]
[Email da Empresa]


[bookmark: _Toc156477456]PORTFÓLIO
MATERIAIS DE ANDAIME
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SERVIÇOS
Andaimes

CSN Cimentos – Arcos – MG
[image: ]

Suncoke Energy
[image: ]

Votorantim Cimentos









Pintura
GASOMETRO - ARCELORMITTAL
[image: ]
Tratamento e Pintura - ELKEM
 








Suncoke Energy











Fabricação e Montagem de aço e materiais PRFV Pultrudado
Suncoke Energy
[image: ][image: ]

CESAN / PASSARELLI
[image: ][image: ]

Plataforma P71 - Petrobrás
[image: ]
0. [bookmark: _Hlk156554063]Eletromecânica

VALE – MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES SECUNDÁRIAS 








VOTORANTIM CIMENTOS  
[image: ]CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO - 1 X 20/25MVA - 138/6,6KV
image2.emf
ITEM Regime Qtde Valor Unitário Valor Total

Mobilização Unit 1 1.472,85 R$            1.472,85 R$                       

Locação m³ 145,35 0,85 R$                     3.693,34 R$                       

Montagem Dia 3 2.207,04 R$            6.621,12 R$                       

Desmontagem Dia 2 2.207,04 R$            4.414,08 R$                       

14.728,54 R$                    
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Base Fixa

Chapa de ago, galvanizada a fogo,,

"
ressaltada de ajuste para
w“s centralizagdo do tubo.

Abracadeira Fixa

Fabricado a partir do ago mola 5160
forjado, temperado e revenido.
Escorregamento com 80Nm de
aberto: 8KN.

Base Regulavel

Haste rosqueada com  cursos,
s soldada em base de aco, toda
galvanizada a fogo. Carga admissivél

de 3,3t.

Abragadeira Giratéria

Fabricado a partir do ago mola 5160
forjado, temperado e revenido.
Carga de Cisalhamento: 6KN.
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Tubo Galvanizado

’

Luva de Uniédo

SAE  1010/1020. Diametro
externo  4830mm parede
305mm galvanizados a fogo.

Fabricado a partir do ago
mola 5160 forjado,
temperado e revenido.

Travessa

Degrau de Escada

e

Travessdao e ago para
suporte de e sustentagdo
de pisos galvanizados a
fogo.

Material em ago A36 -
Padréo Petrobras.
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Diagonal

” SAE 1010/1020 galvanizados a
fogo.

Escada Marinheiro

Degraus em tubo 1/2"
galvanizado a fogo.

Arco Aberto

Arco Fechado

Material em ago A36,
galvanizada a fogo - Padrdo
Petrobrés

Material em ago A36,
galvanizada a fogo - Padrdo
Petrobras
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Poste

SAE 1010/1020 galvanizada a
fogo

Rodapé em PRFV Pultrudado

Fabricado com resina
isoftdlica e de cor
amarelo seguranca

Piso//Pranch@o em PRFV Pultrudado

Fabricado com
resina isoftélica e
de cor cinza com
antiderrapante.
Caracteristicas:

¢ Imune a corrosao

* 70% mais leve que o ago e 50% mais leve que a
madeira;

N&o inflamavel/Nao propaga chama (Grau-V0);
N&o conduz eletricidade;

Menor cubagem de carga;

Maior seguranca na montagem;

¢ Aprovado em testes de carga;

Permite passagem de radio frequéncia;

¢ Nao absorve agua.
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